1. SCHED\_NORMAL: 用於於一般行程，使用普通進程調度策略，由CFS調度器進行掉度運行，由nice值決定優先級，分配CPU時間．
2. SCHED\_FIFO: